[

{

"COPP\_TABLE:default": {

"queue": "0",

"meter\_type":"packets",

"mode":"tr\_tcm",

"cir":"600",

"cbs":"600",

"pir":"600",

"pbs":"600",

"red\_action":"drop"

},

"OP": "SET"

},

{

"COPP\_TABLE:trap.group.bgp.lacp": {

"trap\_ids": "bgp,bgpv6,lacp",

"trap\_action":"trap",

"trap\_priority":"4",

"queue": "4"

},

"OP": "SET"

},

{

"COPP\_TABLE:trap.group.arp": {

"trap\_ids": "arp\_req,arp\_resp,neigh\_discovery",

"trap\_action":"copy",

"trap\_priority":"4",

"queue": "4",

"meter\_type":"packets",

"mode":"tr\_tcm",

"cir":"200",

"cbs":"600",

"pir":"200",

"pbs":"600",

"red\_action":"drop"

},

"OP": "SET"

},

{

"COPP\_TABLE:trap.group.lldp.dhcp.udld": {

"trap\_ids": "lldp,dhcp,udld",

"trap\_action":"trap",

"trap\_priority":"4",

"queue": "4"

},

"OP": "SET"

},

{

"COPP\_TABLE:trap.group.arp": {

"trap\_ids": "arp\_req,arp\_resp,neigh\_discovery",

"trap\_action":"copy",

"trap\_priority":"4",

"queue": "4",

"meter\_type":"packets",

"mode":"tr\_tcm",

"cir":"200",

"cbs":"600",

"pir":"200",

"pbs":"600",

"red\_action":"drop"

},

"OP": "SET"

},

{

"COPP\_TABLE:trap.group.lldp.dhcp.udld": {

"trap\_ids": "lldp,dhcp,udld",

"trap\_action":"trap",

"trap\_priority":"4",

"queue": "4"

},

"OP": "SET"

},

{

"COPP\_TABLE:trap.group.ip2me": {

"trap\_ids": "ip2me",

"trap\_action":"trap",

"trap\_priority":"1",

"queue": "1",

"meter\_type":"packets",

"mode":"tr\_tcm",

"cir":"400",

"cbs":"600",

"pir":"400",

"pbs":"600",

"red\_action":"drop"

},

"OP": "SET"

}

]